# Status - 2026-03-25

## Gde smo stali
- Formiran je projektni folder: `/home/nikola/codex-cli/projects/potkrovlje-dizajn-2026/`
- Upisan je projektni `AGENTS.md`.
- Pregledane su dostavljene osnove i fotografije potkrovlja.
- Provereno je da lokalno postoje alati za izradu vizuala: `python3`, `node`, `chromium`, `PIL`, `matplotlib`, `numpy`, `convert`.
- Pokrenuta je online provera cena materijala i rada za Srbiju.

## Radna geometrijska pretpostavka krova
- Iz osnove uzeto: bruto povrsina potkrovlja `79.29 m2`.
- Iz tabele uzeto: terasa `5.89 m2`.
- Na osnovu nacrta i oznake `visina slemena 0.85 m` koristi se radni nagib krova oko `17.4°`.
- Faktor kosine: `1 / cos(17.4°) = 1.048`.

## Izracunate varijante povrsine za izolaciju kosina
1. Ako se racuna puna bruto projekcija krova:
83.09 m2 kosih povrsina
91.40 m2 sa 10% rezerve

2. Ako terasa nije pod krovom i oduzima se iz projekcije:
76.92 m2 kosih povrsina
84.61 m2 sa 10% rezerve

## Kolicine izolacije iz trenutnog proracuna
1. Za 15 cm ukupne izolacije:
- puna bruto varijanta: `12.46 m3` ili `13.71 m3` sa rezervom
- varijanta bez terase: `11.54 m3` ili `12.69 m3` sa rezervom

2. Za 20 cm ukupne izolacije:
- puna bruto varijanta: `16.62 m3` ili `18.28 m3` sa rezervom
- varijanta bez terase: `15.38 m3` ili `16.92 m3` sa rezervom

## Tehnicki smer rada koji je planiran za nastavak
- Predlog sistema: izolacija izmedju/ispod rogova 15-20 cm, vazdusna ili kontrolisana distanca prema daskama ako membrana nije potvrdena, parna kontrola sa unutrasnje strane, podkonstrukcija, zavrsna drvena obloga umesto gipsa.
- Verovatno ce kao osnovna preporuka ici varijanta sa kamenom vunom + pametna parna brana + drvena obloga.
- Kao premium alternativa moze se razmotriti drveno vlakno zbog boljeg letnjeg komfora.

## Novo uradjeno 2026-03-25
- Zavrsena online provera cena materijala i repera za ruke u Srbiji.
- Napisan glavni izvestaj: `/home/nikola/codex-cli/projects/potkrovlje-dizajn-2026/potkrovlje_izvestaj.md`
- Generisani lokalni koncept-vizuali:
  - `/home/nikola/codex-cli/projects/potkrovlje-dizajn-2026/renders/contact-sheet.png`
  - `/home/nikola/codex-cli/projects/potkrovlje-dizajn-2026/renders/zoning-plan.png`
  - `/home/nikola/codex-cli/projects/potkrovlje-dizajn-2026/renders/render-1-warm-nordic.png`
  - `/home/nikola/codex-cli/projects/potkrovlje-dizajn-2026/renders/render-2-soft-japandi.png`
  - `/home/nikola/codex-cli/projects/potkrovlje-dizajn-2026/renders/render-3-rustic-studio.png`

## Zakljucak do sada
- Najracionalnija nabavna kvadratura za krovnu izolaciju je `oko 85 m2`.
- Ako se na licu mesta potvrdi da terasa ipak ulazi u krovni omotac, idi na `91-92 m2`.
- Preporucena tehnicka varijanta je `20 cm` ukupne izolacije + `LDS 5 Silk` ili ekvivalentna aktivna parna kontrola + drvena obloga.
- Za preporucenu varijantu 20 cm realan budzet je `oko 502,000-586,000 RSD`, a bezbednije planiranje `550,000-620,000 RSD`.

## Sledeci koraci ako korisnik zeli nastavak
- Razraditi jedan izabrani koncept do detaljnijeg rasporeda namestaja.
- Napraviti precizniju nabavnu listu po rolnama, pakovanjima i komadima.
- Po potrebi doraditi render u jednom izabranom stilu.
